# groonga - オープンソースのカラムストア機能付き全文検索エンジン

- English

# 7.4. データ型

## 7.4.1. 名前

Groonga データ型

## 7.4.2. 説明

Groonga は、格納するデータの型を区別します。

Groongaのデータベースでは、テーブルの主キーや、カラムの値はいずれも何らかの型に属します。また通常は、一つのテーブルの中の全てのレコードについて、カラムの値は共通となります。

主キーの型とカラムの型には、Groongaで予め定義済みの型か、ユーザが定義する型、またはユーザが定義したテーブルを指定することができます。

主キーの型に他のテーブルを指定する場合は、そのテーブルは、主キーの型となるテーブルのサブセットとなります。

カラムの型に他のテーブルを指定する場合は、そのカラムは、カラムの型となるテーブルの参照キーとなります。

## 7.4.3. 組込型

以下の型が組込型としてあらかじめ定義されています。

### 7.4.3.1. `Bool`

ブーリアン型やブール型などと呼ばれる型であり、真偽値を表します。取り得る値はtrueとfalseです。（デフォルト値: false）

load コマンドで値を格納するときは、false、0、空文字列のいずれかを指定するとfalseになり、それ以外を指定するとtrueになります。

### 7.4.3.2. `Int8`

8bit符号付き整数であり、-128以上127以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

### 7.4.3.3. `UInt8`

8bit符号なし整数であり、0以上255以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

### 7.4.3.4. `Int16`

16bit符号付き整数であり、-32,768以上32,767以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

### 7.4.3.5. `UInt16`

16bit符号なし整数であり、0以上65,535以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

### 7.4.3.6. `Int32`

32bit符号付き整数であり、-2,147,483,648以上2,147,483,647以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

### 7.4.3.7. `UInt32`

32bit符号なし整数であり、0以上4,294,967,295以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

### 7.4.3.8. `Int64`

64bit符号付き整数であり、-9,223,372,036,854,775,808以上9,223,372,036,854,775,807以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

### 7.4.3.9. `UInt64`

64bit符号なし整数であり、0以上18,446,744,073,709,551,615以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

### 7.4.3.10. `Float32`

バージョン 10.0.2 で追加.

IEEE 754形式の単精度浮動小数点数であり、実数を表します。（デフォルト値: 0.0）

IEEE 754形式の詳細については、 IEEE 754 - Wikipedia や IEEE 754: Standard for Binary Floating-Point を参照してください。

### 7.4.3.11. `Float`

IEEE 754形式の倍精度浮動小数点数であり、実数を表します。（デフォルト値: 0.0）

IEEE 754形式の詳細については、 IEEE 754 - Wikipedia や IEEE 754: Standard for Binary Floating-Point を参照してください。

### 7.4.3.12. `Time`

日時を表す型であり、1970年1月1日0時0分0秒からの経過時間を、マイクロ秒単位で64bit符号付き整数により表現します。（デフォルト値: 0）

load コマンドで値を格納するときは、1970年1月1日0時0分0秒からの経過秒数を指定します。秒単位より詳細な日時を指定するには、小数を使います。

### 7.4.3.13. `ShortText`

4,095バイト以下の文字列を表します。（デフォルト値: ""）

### 7.4.3.14. `Text`

65,535バイト以下の文字列を表します。（デフォルト値: ""）

### 7.4.3.15. `LongText`

2,147,483,647バイト以下の文字列を表します。（デフォルト値: ""）

### 7.4.3.16. `TokyoGeoPoint`

旧日本測地系による経緯度であり、経度と緯度をミリ秒単位で表現した整数の組により表現します。（デフォルト値: 0x0）

度分秒形式でx度y分z秒となる経度・緯度は、(((x * 60) + y) * 60 + z) * 1000という計算式でミリ秒単位へと変換されます。

load コマンドで値を格納するときは、"ミリ秒単位の経度xミリ秒単位の緯度" もしくは "経度の小数表記x緯度の小数表記" という文字列表現を使って指定します。経度と緯度の区切りとしては、'x' のほかに ',' を使うことができます。

測地系の詳細については、 測地系 - Wikipedia を参照してください。

### 7.4.3.17. `WGS84GeoPoint`

世界測地系（World Geodetic System, WGS 84）による経緯度であり、経度と緯度をミリ秒単位で表現した整数の組により表現します。（デフォルト値: 0x0）

度分秒形式からミリ秒形式への変換方法や load コマンドにおける指定方法はTokyoGeoPointと同じです。

## 7.4.4. 型に関する制限事項

### 7.4.4.1. テーブルの主キーに指定できない型

Text型とLongText型については、テーブルの主キーに指定することはできません。

### 7.4.4.2. ベクターとして格納できない型

Groongaのカラムは、ある型のベクターを保存することができます。しかし、ShortText, Text, LongTextの３つの型についてはベクターとして保存したり出力したりすることはできますが、検索条件やドリルダウン条件に指定することができません。

テーブル型は、ベクターとして格納することができます。よって、ShortTextのベクターを検索条件やドリルダウン条件に使用したい場合には、主キーがShortText型のテーブルを別途作成し、そのテーブルを型として利用します。