.. -*- rst -*-

.. highlightlang:: none

データ型
========

名前
----

groonga データ型

説明
----

groonga は、格納するデータの型を区別します。

groongaのデータベースでは、テーブルの主キーや、カラムの値はいずれも何らかの型に属します。また通常は、一つのテーブルの中の全てのレコードについて、カラムの値は共通となります。

主キーの型とカラムの型には、groongaで予め定義済みの型か、ユーザが定義する型、またはユーザが定義したテーブルを指定することができます。

主キーの型に他のテーブルを指定する場合は、そのテーブルは、主キーの型となるテーブルのサブセットとなります。

カラムの型に他のテーブルを指定する場合は、そのカラムは、カラムの型となるテーブルの参照キーとなります。

組込型
------

以下の型が組込型としてあらかじめ定義されています。

``Object``

  任意のテーブルに属する全てのレコードです。 [#]_

``Bool``

  ブーリアン型やブール型などと呼ばれる型であり、真偽値を表します。取り得る値はtrueとfalseです。（デフォルト値: false）

  :doc:`/reference/commands/load` コマンドで値を格納するときは、false、0、空文字列のいずれかを指定するとfalseになり、それ以外を指定するとtrueになります。

``Int8``

  8bit符号付き整数であり、-128以上127以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

``UInt8``

  8bit符号なし整数であり、0以上255以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

``Int16``

  16bit符号付き整数であり、-32,768以上32,767以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

``UInt16``

  16bit符号なし整数であり、0以上65,535以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

``Int32``

  32bit符号付き整数であり、-2,147,483,648以上2,147,483,647以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

``UInt32``

  32bit符号なし整数であり、0以上4,294,967,295以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

``Int64``

  64bit符号付き整数であり、-9,223,372,036,854,775,808以上9,223,372,036,854,775,807以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

``UInt64``

  64bit符号なし整数であり、0以上18,446,744,073,709,551,615以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

``Float``

  IEEE 754形式の倍精度浮動小数点数であり、実数を表します。（デフォルト値: 0.0）

  IEEE 754形式の詳細については、 `IEEE 754 - Wikipedia <http://ja.wikipedia.org/wiki/IEEE_754>`_ や `IEEE 754: Standard for Binary Floating-Point <http://grouper.ieee.org/groups/754/>`_ を参照してください。

``Time``

  日時を表す型であり、1970年1月1日0時0分0秒からの経過時間を、マイクロ秒単位で64bit符号付き整数により表現します。（デフォルト値: 0）

  :doc:`/reference/commands/load` コマンドで値を格納するときは、1970年1月1日0時0分0秒からの経過秒数を指定します。秒単位より詳細な日時を指定するには、小数を使います。

``ShortText``

  4,095バイト以下の文字列を表します。（デフォルト値: ""）

``Text``

  65,535バイト以下の文字列を表します。（デフォルト値: ""）

``LongText``

  2,147,483,647バイト以下の文字列を表します。（デフォルト値: ""）

``TokyoGeoPoint``

  旧日本測地系による経緯度であり、経度と緯度をミリ秒単位で表現した整数の組により表現します。（デフォルト値: 0x0）

  度分秒形式でx度y分z秒となる経度・緯度は、(((x * 60) + y) * 60 + z) * 1000という計算式でミリ秒単位へと変換されます。
  :doc:`/reference/commands/load` コマンドで値を格納するときは、"ミリ秒単位の経度xミリ秒単位の緯度" もしくは "経度の小数表記x緯度の小数表記" という文字列表現を使って指定します。経度と緯度の区切りとしては、'x' のほかに ',' を使うことができます。

  測地系の詳細については、 `測地系 - Wikipedia <http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%AC%E5%9C%B0%E7%B3%BB>`_ を参照してください。

``WGS84GeoPoint``

  世界測地系（World Geodetic System, WGS 84）による経緯度であり、経度と緯度をミリ秒単位で表現した整数の組により表現します。（デフォルト値: 0x0）

  度分秒形式からミリ秒形式への変換方法や :doc:`/reference/commands/load` コマンドにおける指定方法はTokyoGeoPointと同じです。

型に関する制限事項
------------------

テーブルの主キーに指定できない型
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Text型とLongText型については、テーブルの主キーに指定することはできません。

ベクターとして格納できない型
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

groongaのカラムは、ある型のベクターを保存することができます。しかし、ShortText, Text, LongTextの３つの型についてはベクターとして保存したり出力したりすることはできますが、検索条件やドリルダウン条件に指定することができません。

テーブル型は、ベクターとして格納することができます。よって、ShortTextのベクターを検索条件やドリルダウン条件に使用したい場合には、主キーがShortText型のテーブルを別途作成し、そのテーブルを型として利用します。

.. rubric:: 脚注

.. [#] Object型はv1.2でサポートされます。
