# groonga - オープンソースのカラムストア機能付き全文検索エンジン

- English

### ナビゲーション

- 索引
- 次へ |
- 前へ |
- Groonga v5.0.4-139-g6629adbドキュメント »
- 7. リファレンスマニュアル »

# 7.4. データ型

## 7.4.1. 名前

Groonga データ型

## 7.4.2. 説明

Groonga は、格納するデータの型を区別します。

Groongaのデータベースでは、テーブルの主キーや、カラムの値はいずれも何らかの型に属します。また通常は、一つのテーブルの中の全てのレコードについて、カラムの値は共通となります。

主キーの型とカラムの型には、Groongaで予め定義済みの型か、ユーザが定義する型、またはユーザが定義したテーブルを指定することができます。

主キーの型に他のテーブルを指定する場合は、そのテーブルは、主キーの型となるテーブルのサブセットとなります。

カラムの型に他のテーブルを指定する場合は、そのカラムは、カラムの型となるテーブルの参照キーとなります。

## 7.4.3. 組込型

以下の型が組込型としてあらかじめ定義されています。

`Object`

> 以下の型が組込型としてあらかじめ定義されています。 [1]

`Bool`

> ブーリアン型やブール型などと呼ばれる型であり、真偽値を表します。取り得る値はtrueとfalseです。（デフォルト値: false）

> load コマンドで値を格納するときは、false、0、空文字列のいずれかを指定するとfalseになり、それ以外を指定するとtrueになります。

`Int8`

> 8bit符号付き整数であり、-128以上127以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

`UInt8`

> 8bit符号なし整数であり、0以上255以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

`Int16`

> 16bit符号付き整数であり、-32,768以上32,767以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

`UInt16`

> 16bit符号なし整数であり、0以上65,535以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

`Int32`

> 32bit符号付き整数であり、-2,147,483,648以上2,147,483,647以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

`UInt32`

> 32bit符号なし整数であり、0以上4,294,967,295以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

`Int64`

> 64bit符号付き整数であり、-9,223,372,036,854,775,808以上9,223,372,036,854,775,807以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

`UInt64`

> 64bit符号なし整数であり、0以上18,446,744,073,709,551,615以下の整数を表します。（デフォルト値: 0）

`Float`

> IEEE 754形式の倍精度浮動小数点数であり、実数を表します。（デフォルト値: 0.0）

> IEEE 754形式の詳細については、 IEEE 754 - Wikipedia や IEEE 754: Standard for Binary Floating-Point を参照してください。

`Time`

> 日時を表す型であり、1970年1月1日0時0分0秒からの経過時間を、マイクロ秒単位で64bit符号付き整数により表現します。（デフォルト値: 0）

> load コマンドで値を格納するときは、1970年1月1日0時0分0秒からの経過秒数を指定します。秒単位より詳細な日時を指定するには、小数を使います。

`ShortText`

> 4,095バイト以下の文字列を表します。（デフォルト値: ""）

`Text`

> 65,535バイト以下の文字列を表します。（デフォルト値: ""）

`LongText`

> 2,147,483,647バイト以下の文字列を表します。（デフォルト値: ""）

`TokyoGeoPoint`

> 旧日本測地系による経緯度であり、経度と緯度をミリ秒単位で表現した整数の組により表現します。（デフォルト値: 0x0）

> 度分秒形式でx度y分z秒となる経度・緯度は、(((x * 60) + y) * 60 + z) * 1000という計算式でミリ秒単位へと変換されます。 load コマンドで値を格納するときは、"ミリ秒単位の経度xミリ秒単位の緯度" もしくは "経度の小数表記x緯度の小数表記" という文字列表現を使って指定します。経度と緯度の区切りとしては、'x' のほかに ',' を使うことができます。

> 測地系の詳細については、 測地系 - Wikipedia を参照してください。

`WGS84GeoPoint`

> 世界測地系（World Geodetic System, WGS 84）による経緯度であり、経度と緯度をミリ秒単位で表現した整数の組により表現します。（デフォルト値: 0x0）

> 度分秒形式からミリ秒形式への変換方法や load コマンドにおける指定方法はTokyoGeoPointと同じです。

## 7.4.4. 型に関する制限事項

### 7.4.4.1. テーブルの主キーに指定できない型

Text型とLongText型については、テーブルの主キーに指定することはできません。

### 7.4.4.2. ベクターとして格納できない型

Groongaのカラムは、ある型のベクターを保存することができます。しかし、ShortText, Text, LongTextの３つの型についてはベクターとして保存したり出力したりすることはできますが、検索条件やドリルダウン条件に指定することができません。

テーブル型は、ベクターとして格納することができます。よって、ShortTextのベクターを検索条件やドリルダウン条件に使用したい場合には、主キーがShortText型のテーブルを別途作成し、そのテーブルを型として利用します。

脚注

[1] | Object型はv1.2でサポートされます。

### ナビゲーション

- 索引
- 次へ |
- 前へ |
- Groonga v5.0.4-139-g6629adbドキュメント »
- 7. リファレンスマニュアル »