# groonga - オープンソースのカラムストア機能付き全文検索エンジン

- English

# 10.2. エラーメッセージの解析方法

Groongaは様々なエラーメッセージを出力しますが、出力されたエラーメッセージ をもとに、原因を解析する方法はいままで、明文化していませんでした。 ここでは、エラーメッセージごとの解析方法を記載します。

## 10.2.1. ソケットエラーの解析方法

ここでは、Groongaで発生するソケットエラーの解析方法について説明します。

### 10.2.1.1. 例

Groongaのエラーログで以下のようなエラーログがあります。(xxxxxには任意の数字が入ります。):

    socket error[xxxxx]: no buffer: accept

### 10.2.1.2. 解析方法

まず、ソケットエラーを扱うマクロである、SOERR というキーワードでGroongaのソースコードをgrepします。

次に見つかったSOERRの引数にacceptが入っているSOERRをさがします。 すると次のSOERRが見つかります。:

    lib/com.c:      SOERR("listen - start accept");
    lib/com.c:      SOERR("listen - disable accept");
    lib/com.c:        SOERR("accept");

ログに出ているのはacceptのみなので、最後の行が例で出力されたエラーメッセージに該当するとわかります。

該当するエラー出力の周辺のコードを見ると以下のようになっています。:

    grn_sock fd = accept(com->fd, NULL, NULL);
    if (fd == -1) {
      if (errno == EMFILE) {
        grn_com_event_stop_accept(ctx, ev);
      } else {
        SOERR("accept");
      }
      return;
    }

上記のコードから、acceptを実行してエラーが発生したことが確認できます。 次は、acceptが失敗した原因を追っていきます。

acceptが失敗した理由は、:

    [10055]: no buffer

から追うことができます。 10055はWindowsのソケットエラーコードを表しています。また、no bufferはSOERRマクロ内でGroongaが用意しているメッセージです。 Windowsのシステムエラーコードから調査しても良いですし、Groongaが出力しているエラーメッセージから調査しても良いです。

Windowsのシステムエラーコードは以下のページに一覧があります。:

    https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/desktop/ms740668(v=vs.85).aspx

システムエラーコードまたは、エラーメッセージから調査すると、acceptが失敗した理由は、WSAENOBUFSであることがわかります。さらに、WSAENOBUFSが発生する原因を調査するとWSAENOBUFSが発生する原因は以下であることがわかります。:

    No buffer space available.

    An operation on a socket could not be performed because the system lacked sufficient buffer space or because a queue was full.

上記のメッセージから、acceptが失敗する原因は、メモリー不足または、接続数が多すぎる場合であることがわかりました。 あとは、エラーメッセージが出た際の状況から、接続数が多かったのか、メモリ不足だったのかを判断します。